Reconfigurer temporairement une interface réseau après un changement de carte mère:

repérer l'interface

ip addr show>code>
lui donner une IP:
<code>ip addr del 192.168.1.211/24 dev enp1s0

l'activer:

ip link set dev enp1s0 up