Reconfigurer temporairement une interface réseau après un changement de carte mère:

repérer l'interface

ip addr show

lui donner une IP:

ip addr del 192.168.1.211/24 dev enp1s0

l'activer:

ip link set dev enp1s0 up